1、投影机深度除尘清洗内容：

针对各投影机型号进行上门清洗及深度除尘保养

A、打开投影机，采用高压气泵清洗光通路、主板、电源、机身、过滤网等；

B、将采用超声波清洗投影机液晶板；

C、用麂皮或擦镜纸擦洗投影机镜头；

D、重新拼装好投影机；

E、清洗及深度除尘保养结束后，需将投影机安装到位，并进行相关调试（对焦、校正等），并由甲方组织相关人员进行验收；

2、投影机更换灯泡需原厂灯泡（项目验收后需质保6个月）。