**安徽交通职业技术学院礼仪与形象设计实训室** **家具类设备及地面装修项目**

项目编号： [院询第 202513 号]

**询** **价** **文** **件**

**采购人：安徽交通职业技术学院**

**二** **0** **二五年八月**

**目** **录**

[第一章 询价公告 1](#bookmark1)

[第二章 参加询价回执 3](#bookmark2)

[第三章 项目需求 4](#bookmark3)

[第四章 评审办法和标准 7](#bookmark4)

[第五章 合同书 8](#bookmark5)

[第六章 报价文件格式 11](#bookmark6)

**第一章** **询价公告**

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院礼仪与形象设计实训室家具类设备及地面 装修项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在 收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求， 在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提 交报价文件。

**一、项目名称：**礼仪与形象设计实训室家具类设备及地面装修

**二、项目预算：**人民币玖万元整 ( ￥ 90000.00），报价超过控制价为做 无效标处理。

**三、报价人资格：**

1．投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2．本项目不接受联合体投标。

**四、项目需求：**详见项目需求。

**五、服务期：**2025 年度（ 2025 年 9 月 8 日-2025 年 10 月 31 日）。

**六、报价方式：**总价报价。

**七、评审方法：**有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位， 根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

**八、付款方式：**服务期满验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款 100%。

**九、报价文件的递交：**

1．询价公告发布时间:2025 年 8 月 26 日-2025 年 9 月 2 日

2．报价递交截止时间:2025 年 9 月 2 日 15：00

参与询价单位应于 2025 年 9 月 2 日 15：00 前将报价文件递交安徽交通 职业技术学院（新桥校区）天一楼 316 办公室（安徽新桥国际产业园寿州大 道 16 号）。

3．开标时间: 2025 年 9 月 2 日 15：00，采购人定于报价文件递交截止 的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理 人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院（新桥校区）天一楼 316 办公室（安徽新桥国际产业园寿州大道 16 号）

5．报价文件份数：正本 1 份，副本 2 份。

6．报价文件接收人：张老师，电话：0551-63446661；15324407723

7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2025 年 8 月 26 日

**第二章** **参加询价回执**

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收 到询价文件后将回执发送至指定邮箱 2581694292@qq.com.

**回** **执**

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院礼仪与形象设计实训室家具类设备及 地面装修项目询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位： （盖章）

日期： 年 月 日

**第三章** **项目需求**

**一、项目采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品类目 | 核心配置及参数描述 | 其他要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化妆台 | 1. 尺寸：80cm\*45cm\*170cm  2.化妆台主体材质为木质板材， 白色烤漆  3.化妆台带两个抽屉，安装镜 子、环形灯具  4.甲醛释放量：E0 级 ≤ 1.0mg/L | 1.灯泡亮度至少为 5W  2.镜面要求水银磨 边，人像清晰，避 免划手  3.包括线路改造安 装 | 48 | 张 |
| 2 | 化妆凳 | 1.尺寸：座面净尺寸 34cm\*30cm，高度 43cm  2.化妆凳主体材质为 PU 皮质坐 面、加粗钢制凳腿  3.甲醛释放量：E0 级 ≤ 1.0mg/L |  | 52 | 个 |
| 3 | 假发头模 | 1.一套头模包括带发头模和支 架  2.整体材质为 PVC  3.头模参数：头发长度 60cm，  头发材质为高温丝，可造型，颜 色为自然黑色、棕色，发型为中 分长直发，有妆  4.支架参数：高度 80-150cm 可 调，不锈钢材质，可伸展带脚踏 | 1.头发可塑性好， 发丝柔顺，光泽度 好  2.配头发清洗剂 | 6 | 套 |
| 4 | 瑜伽垫 | 1. 两种尺寸  200cm\*140cm\*1.5cm 和 185cm\*90cm\*0.8cm  2.高密度 TPE 材质，无胶水粘合 | 1.防滑、减震  2.无异味  3.颜色统一灰色或 浅蓝  4.可折叠 | 140cm  ：10  张  90cm：  30 张 | 张 |
| 5 | 双层方格柜 | 1. 整体材质：实心原木，榫卯 结构  2. 每组柜子整体长尺寸： 200cm\*宽 40cm\*高 60cm  3.板材厚 1.5cm  4.甲醛释放量：E0 级 ≤ 1.0mg/L | 1.原木色，无漆  2.柜角圆弧防撞 | 5 | 组 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 拉杆式音箱 | 1. 尺寸：15 寸 2.300W 高功率  3.配置：支持蓝牙，带 USB 接 口， 配双抗噪无线话筒、无线耳麦和 U 盘  4.立体声，高低音可调节 | 续航 15 小时以上 | 2 | 个 |
| 7 | 形体棍  收纳架 | 1. 挂壁式，尺寸 102cm\*39cm,10 层  2.材质：木质  3.颜色：原木色 |  | 2 | 个 |
| 8 | 瑜伽垫  收纳架 | 1.材质：金属  2.尺寸：高 130cm,宽 50cm,进深 40cm;  3.规格：落地式，双排 5 层，带 万向轮 |  | 2 | 个 |
| 9 | 展示柜 | 1.尺寸：100cm × 35cm ×200cm  2.材质：主框架为金属，柜门为 玻璃  3.柜门带锁，可锁闭 |  | 2 | 个 |
| 10 | 地面装修 | 1.地板类型：多层复合木质耐磨 地板  2.单板尺寸：200mm( ±  10mm)\*1200mm(±10mm),厚度偏 差：12 ± 0.3mm;  3.耐磨转数：商用级 ≥9000 转；  4.甲醛释放量：ENF 级 ≤ 0.025mg/L;  5.静曲强度 ≥ 30MPa;  6.吸水厚度膨胀率：厚度≥9mm 时，吸水厚度膨胀率≤ 15%；  7.表面耐龟裂： ≥5 级；  8.依据 GB/T 39600-2021，优选 高密度基材（HDF）和锁扣工艺 ， 确保耐用性和环保性;  9.总面积：250 ± 10m² ; | 1.需包含切割损  耗、木质踢脚线以 及安装运费  2.安装前需提供甲 醛检测合格报告 | 250 （按  实际  测量  面积 计算） | ㎡ |

**二、供货时间及地点**

1.供货时间：于 2025 年 10 月 31 日之前完成供货并安装调试。供货时提 供所有产品的说明书、合格证、保修凭证等。

2.供货地点：安徽交通职业技术学院（新桥校区）天一楼指定地点。

**三、售后服务**

质保期自验收之日起不少于三年（若设备原厂商提供更长质保期，则按 最长的质保期执行）。质保期从验收合格交付使用之日起算。在质保期间， 除人为损坏的问题，均由中标人负责维修和更换，所有费用由中标人自行承 担。保修期内，中标人应对提供的产品定期（每年一次）进行维护，并承担 规定的年度检验费用提供承诺书。保修期内，中标人对非人为损坏的部位或 零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收 维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人 有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在 4 小时内给予答复，并在 24 小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购 人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物； 如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必 须提供维修、更换配件服务；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁， 中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。

**第四章** **评审办法和标准**

**一、评审办法**

1、初步审查及响应性评审

（ 1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（ 2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（ 3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（ 4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（ 5）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（ 6）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推 荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

**二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：**

（ 1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（ 2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

（ 3）合格供应商少于 3 家。

**第五章** **合同书**

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由 （ 以下简称 “ 需方 ” ）与

（ 以下简称 “供方” ）签订。

供方以总金额 万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下 （工 程/货物/服务） ：

**经双方协商，同意按下列条文执行：**

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的 “合同法”，并各自履行应负的全 部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担 应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 （工程/ 货物/服务） ，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1 本询价采购文件；

4.2 供方成交的询价响应文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 （采购人） 发出的成交通知书；

4.6 附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的 （工程/货物/服务） 及数量详见询价采购文件的 要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交 货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。 如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式 份，需方执 份，供方执 份；副本一式 份，需方 执 份，供方执 份，主管部门执 份。

12.合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需 方 供 方

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联 系 人： 联 系 人：

电 话 ： 电 话：

传 真： 传 真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐 号 ： 帐 号：

税 号 ： 税 号：

合同签订地址：

**第六章** **报价文件格式**

**报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容**

1.报价函封面自定；

2.提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3.附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4.附件二、安徽交通职业技术学院礼仪与形象设计实训室家具类设备及 地面装修项目报价表（原件加盖公章）；

5.项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求 完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续 服务）。

**附件一**

**法人代表授权书**

本授权书声明： 公司授权 （被授权人 的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院礼仪与 形象设计实训室家具类设备及地面装修项目的采购活动。全权代表本公司处 理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。 报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本 公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证正、反面复印件

被授权人（签字）： 性别： 身份证号：

法人代表（签字）： 性别： 身份证号：

报价单位（公章）：

日 期 ：

**附件二**

**安徽交通职业技术学院礼仪与形象设计实训室家具类设备及地面装修**

**项目报价表**

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术学院 礼仪与形象设计实训室家具类设备及地面装修项目报价为:人民币 元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的询价公告文件要求，确保在 规定时间内完成工作。

报价人盖章： 法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：